1. Računalniki in oprema

	1.a) Namizni računalnik
	Količina: 11 kosov

	· računalnik mora biti iz poslovnega razreda, namenjen poslovni oziroma profesionalni uporabi; primeri zahtevane ravni kakovostnega razreda: Dell Pro, HP ProDesk in Lenovo ThinkCentre, pri čemer so dopustni tudi enakovredni ali višji poslovni razredi drugih proizvajalcev;
· ohišje: SFF (Small Form Factor) oziroma primerljivo kompaktno ohišje; računalnik mora biti s strani proizvajalca predviden oziroma dovoljen za varno uporabo v ležečem položaju (desktop orientacija), tako da je omogočena postavitev računalnika pod monitor;
· procesor: Intel Core Ultra 5 225, Intel Core Ultra 5 235, Intel Core i5 13. ali 14. generacije oziroma drug zmogljivostno enakovreden ali zmogljivejši procesor;
· delovni pomnilnik: najmanj 16 GB DDR5, z možnostjo nadgradnje na najmanj 32 GB;
· notranji pogon: SSD NVMe kapacitete najmanj 512 GB;
· integrirana grafična kartica;
· omrežni priključek najmanj 1 × RJ-45 Gigabit Ethernet;
· najmanj 1 × USB-C;
· najmanj 4 × USB-A, od tega najmanj 2 × USB 3.2 oziroma USB s hitrostjo prenosa najmanj 5 Gbit/s;
· najmanj 2 × digitalni video izhod, od tega najmanj 1 × DisplayPort in najmanj 1 × HDMI;
· avdio priključek za slušalke/mikrofon oziroma ustrezni ločeni avdio priključki;
· varnostni modul TPM 2.0 ali novejši;
· priložena brezžična tipkovnica s slovensko razporeditvijo tipk, ločenim numeričnim delom in svetlobnim indikatorjem za vklop velikih črk (Caps Lock) ter brezžična miška; tipkovnica in miška morata omogočati brezžično povezavo z računalnikom preko priloženega skupnega USB sprejemnika;
· prednameščen operacijski sistem Windows 11 Pro, slovenski, z licenco; licenca mora biti vezana na računalnik in ne sme biti dobavljena ločeno;
· garancija: najmanj 3 leta; garancija mora kriti vse stroške, povezane z garancijskim popravilom, vključno s stroški pošiljanja oziroma prevoza opreme na servis in nazaj do naročnika;
· računalniki morajo biti novi in nerabljeni (refurbished, obnovljeno in podobno ni dovoljeno).






	1.b) Poslovni prenosnik 14'' s priklopno postajo
	Količina: 4 kompleti prenosnik + priklopna postaja

	Prenosni računalnik:

· prenosnik mora biti iz poslovnega razreda, namenjen poslovni oziroma profesionalni uporabi; primeri zahtevane ravni kakovostnega razreda: Dell Pro / Pro Plus, HP ProBook / EliteBook in Lenovo ThinkPad, pri čemer so dopustni tudi enakovredni ali višji poslovni razredi drugih proizvajalcev;
· izvedba: klasični prenosni računalnik; 2-v-1, konvertibilne in tablične izvedbe niso dovoljene;
· velikost zaslona: 14'';
· zaslon ločljivosti 1920 × 1200 točk, nebleščeč oziroma s premazom proti bleščanju (anti-glare), svetilnosti najmanj 300 cd/m²;
· procesor: Intel Core Ultra 5 225U, 235U, 226V, 236V ali AMD Ryzen 5 220, 230 oziroma drug zmogljivostno enakovreden ali zmogljivejši procesor;
· delovni pomnilnik: najmanj 16 GB, tip DDR5, LPDDR5/LPDDR5x oziroma novejši; pomnilnik je lahko nadgradljiv ali integriran;
· notranji pogon: SSD NVMe kapacitete najmanj 512 GB;
· osvetljena tipkovnica (backlight) s slovensko razporeditvijo tipk; nalepke za prilagoditev tipkovnice niso dovoljene;
· podpora za Bluetooth in brezžično omrežje najmanj Wi-Fi 6 (802.11ax) ali novejše;
· najmanj 2 × USB-C, od tega mora najmanj en podpirati DisplayPort Alt Mode in USB Power Delivery ter omogočati vse funkcije zahtevane priklopne postaje;
· najmanj 1 × USB-A;
· najmanj 1 × HDMI;
· priključek za slušalke/mikrofon (combo) oziroma enakovreden avdio priključek;
· varnostni modul Trusted Platform Module (TPM 2.0 ali novejši);
· vgrajena kamera, zvočniki in mikrofon;
· priložen ustrezen napajalnik proizvajalca prenosnika;
· prednameščen operacijski sistem Windows 11 Pro, slovenski, z licenco; licenca mora biti vezana na računalnik in ne sme biti dobavljena ločeno;
· garancija: najmanj 3 leta; garancija mora kriti vse stroške, povezane z garancijskim popravilom, vključno s stroški pošiljanja oziroma prevoza opreme na servis in nazaj do naročnika;
· računalniki morajo biti novi in nerabljeni (refurbished, obnovljeno in podobno ni dovoljeno).

Priklopna postaja:

· priklopna postaja mora biti istega proizvajalca kot ponujeni prenosnik ter mora biti s strani proizvajalca prenosnika uradno podprta in polno kompatibilna s ponujenim modelom prenosnika;
· zagotovljeno mora biti polno delovanje vseh zahtevanih funkcij priklopne postaje s ponujenim prenosnikom, vključno z napajanjem oziroma polnjenjem prenosnika, prenosom podatkov, omrežno povezavo in priklopom zunanjih zaslonov;
· povezava s prenosnikom preko USB-C oziroma Thunderbolt priključka;
· preko ene povezave s prenosnikom mora omogočati hkratno napajanje oziroma polnjenje prenosnika, prenos podatkov, omrežno povezavo in priklop zunanjih zaslonov;
· zagotavljati mora moč USB Power Delivery, ki je zadostna za normalno delovanje in polnjenje ponujenega prenosnika;
· najmanj 1 × RJ-45 Gigabit Ethernet;
· najmanj 2 × USB-A;
· najmanj 1 × USB-C;
· najmanj 2 × digitalni video izhod (DisplayPort in/ali HDMI);
· omogočati mora sočasni priklop najmanj dveh zunanjih monitorjev z ločljivostjo najmanj 1920 × 1200 pri 60 Hz;
· priložen mora biti ustrezen napajalnik proizvajalca priklopne postaje;
· garancija: najmanj 3 leta.

Primeri ustreznega kakovostnega razreda: Dell Pro Dock, HP USB-C Dock, Lenovo ThinkPad USB-C Dock ali enakovredno.






	1.c) Prenosnik 16''
	Količina: 4 kosov

	· prenosnik mora biti iz poslovnega razreda, namenjen poslovni oziroma profesionalni uporabi; primeri zahtevane ravni kakovostnega razreda: Dell Pro / Pro Plus, HP ProBook / EliteBook in Lenovo ThinkPad, pri čemer so dopustni tudi enakovredni ali višji poslovni razredi drugih proizvajalcev;
· izvedba: klasični prenosni računalnik; 2-v-1, konvertibilne in tablične izvedbe niso dovoljene;
· velikost zaslona: 16'';
· zaslon ločljivosti 1920 × 1200 točk (WUXGA), nebleščeč oziroma s premazom proti bleščanju (anti-glare), svetilnosti najmanj 300 cd/m²;
· procesor: Intel Core Ultra 5 225U, 235U, 226V, 236V ali AMD Ryzen 5 220, 230 oziroma drug zmogljivostno enakovreden ali zmogljivejši procesor;
· delovni pomnilnik: najmanj 16 GB, tip DDR5, LPDDR5/LPDDR5x oziroma novejši; pomnilnik je lahko nadgradljiv ali integriran;
· notranji pogon: SSD NVMe kapacitete najmanj 512 GB;
· osvetljena tipkovnica (backlight) s slovensko razporeditvijo tipk in ločenim numeričnim delom tipkovnice; nalepke za prilagoditev tipkovnice niso dovoljene;
· podpora za Bluetooth in brezžično omrežje najmanj Wi-Fi 6 (802.11ax) ali novejše;
· najmanj 1 × USB-C;
· najmanj 2 × USB-A;
· najmanj 1 × HDMI;
· omrežni priključek RJ-45 Gigabit Ethernet; če prenosnik nima vgrajenega RJ-45 priključka, mora biti priložen ustrezen USB-C na RJ-45 Gigabit Ethernet adapter;
· priključek za slušalke/mikrofon (combo) oziroma enakovreden avdio priključek;
· varnostni modul TPM 2.0 ali novejši;
· vgrajena kamera, zvočniki in mikrofon;
· priložen ustrezen napajalnik proizvajalca prenosnika;
· prednameščen operacijski sistem Windows 11 Pro, slovenski, z licenco; licenca mora biti vezana na računalnik in ne sme biti dobavljena ločeno;
· garancija: najmanj 3 leta; garancija mora kriti vse stroške, povezane z garancijskim popravilom, vključno s stroški pošiljanja oziroma prevoza opreme na servis in nazaj do naročnika;
· računalniki morajo biti novi in nerabljeni (refurbished, obnovljeno in podobno ni dovoljeno).







	1.e) Brezžična tipkovnica in miška (komplet)
	Količina: 10 kosov

	- slovenska razporeditev tipk (nalepke niso dovoljene),
- tipkovnica mora imeti numerični del na desni strani,
- tipkovnica mora imeti svetlobni indikator vklopljene tipke za velike črke (Caps Lock).
- en USB sprejemnik za tipkovnico in miško.
- miška mora imeti 3 gumbe in kolešček,
- najmanjša ločljivost miške: 1000 DPI





	1.f) Brezžična miška
	Količina: 8 kosov

	- USB sprejemnik,
- Trije gumbi in kolešček
- Normalna velikost – najdaljša stranica dolžine vsaj 100 mm,
- Najmanjša ločljivost: 1000 DPI.




	1.g) Podloga za miško
	Količina:19  kosov

	- iz gume, s tkanino na zgornji strani in prešitim robom,
- velikost najmanj 24 x 20 cm in največ 30 x 25 cm.



2. Programska oprema
	2.a) Microsoft Office 2024 Home&Business FPP PC/MAC brez medija
	Količina: 19 kos

	Originalna Microsoft programska oprema s pripadajočo originalno embalažo. Ne sme biti iz nabora VL (količinske licence), preprodana, rabljena, iz druge roke ali samo aktivacijski ključ brez licence.




3. Strežniške komponente


	3.a) Strežniško ohišje s specifikacijami:
	Količina: 1 kos

	- za montažo v 19'' strežniško omaro (rack),
- višine 4U (4 višinske enote),
- 24 mest za 3.5'' diskovne pogone, hot swap, dostopna s sprednje strani,
- vsebuje 2 × 12-kanalno SATA/SAS hot-swap hrbtno povezovalno ploščo (backplane) s priključki SFF-8087,
- podpira osnovne plošče velikosti ATX in eATX,
- podpira vgradnjo standardnega ATX napajalnika,
- ustrezna izvlečna vodila za vgradnjo v 19'' strežniško omaro vgradne globine 720mm.

Primer ustrezne opreme: 
Ohišje Inter-Tech IPC 4U-4724 + teleskopska vodila Inter-Tech IPC 26" (88887129)
ali enakovredno.






	3.b) Trdi disk s specifikacijami:
	Količina: 6 kos

	- format 3,5'',
- kapaciteta: najmanj 10 TB,
- izvedba/priključek: SATA III 6 Gb/s,
- mora biti namenjen neprekinjenemu 24/7 delovanju v NAS oziroma strežniških/storage sistemih (»desktop«, »surveillance«, »gaming« diski niso dovoljeni),
- mora uporabljati CMR (Conventional Magnetic Recording) tehnologijo zapisovanja,
- ne sme uporabljati SMR (Shingled Magnetic Recording) tehnologije zapisovanja,
- mora podpirati hot-swap delovanje,
- mora imeti hitrost vrtenja najmanj 7200 obratov v minuti,
- mora imeti najmanj 256 MB predpomnilnika (cache),
- mora imeti MTBF oziroma AFR specifikacije primerljive z enterprise oziroma NAS razredom diskov,
- mora imeti garancijo proizvajalca najmanj 5 let.

Diski morajo biti novi in nerabljeni. Refurbished, recertified, renewed, manufacturer recertified, seller refurbished ali kakorkoli obnovljeni/rabljeni diski niso dopustni.

Diski morajo biti dobavljeni v originalni embalaži proizvajalca (ki je lahko vrste »bulk«) in imeti polno garancijo proizvajalca, preverljivo preko serijske številke.

Vsi dobavljeni diski morajo biti enake kapacitete, istega proizvajalca in modela.

Primeri ustreznih modelov oziroma serij diskov:
- Seagate Exos,
- WD Ultrastar DC,
- WD Gold,
- WD Red Pro,
- Seagate IronWolf Pro,
- Toshiba Enterprise Capacity
ali enakovredno.




	3.c) Krmilnik SATA/SAS (HBA) s povezovalnimi kabli:
	Količina: 
1 kos krmnilnik + ustrezno število primernih kablov (primeri spodaj).

	HBA krmilnik mora:

· podpirati priklop SATA in SAS diskov,
· omogočati delovanje v HBA/JBOD oziroma IT načinu,
· omogočati neposreden dostop (passthrough) operacijskega sistema do posameznih diskov brez RAID virtualizacije,
· biti kompatibilen z ZFS/TrueNAS sistemi,
· podpirati najmanj 16 notranjih SAS/SATA kanalov,
· imeti notranje priključke, ki skupaj omogočajo neposredno povezavo najmanj 16 SAS/SATA diskov,
· podpirati SATA III 6 Gb/s in SAS povezljivost,
· uporabljati vodilo PCI Express 3.0 ali novejše, z najmanj 8 PCIe stezami (x8),
· podpirati hot-swap delovanje diskov,
· biti podprt v Linux in/ali FreeBSD okoljih,
· omogočati posredovanje identifikacijskih in SMART podatkov posameznih diskov -operacijskemu sistemu,
· uporabljati Broadcom/LSI SAS HBA čipovje ali enakovredno.

Krmilniku mora biti priloženo ustrezno število povezovalnih kablov za neposredno povezavo najmanj 12 diskovnih mest strežniškega ohišja iz točke 4.a s HBA krmilnikom.

Povezovalni kabli morajo:

· biti ustrezni ponujenemu HBA krmilniku in priključkom SFF-8087 na hrbtni povezovalni plošči (backplane) strežniškega ohišja iz točke 4.a,
· omogočati neposredno povezavo najmanj 12 SAS/SATA diskovnih mest s ponujenim HBA krmilnikom,
· biti ustrezne dolžine za vgradnjo 4U rack ohišje iz točke 4.a,
· biti pasivni in namenjeni neposredni povezavi HBA krmilnika s SAS/SATA backplane,
· biti dobavljeni v številu in izvedbi, potrebni za popolno povezavo najmanj 12 diskovnih mest.

Uporaba dodatnega SAS expanderja, RAID krmilnika ali aktivnega pretvornika za zagotovitev zahtevanega števila povezav ni dovoljena.


Primeri ustreznih kombinacij HBA krmilnika in povezovalnih kablov:

· Broadcom / LSI 9300-16i ali 9305-16i ali 9400-16i ali Supermicro AOC-S3616L-L16IT oziroma enakovreden 16-kanalni HBA s 4 × SFF-8643 (x4) notranjimi priključki
s povezovalnimi kabli: 3 × pasivni kabel SFF-8643 (x4) ↔ SFF-8087 (x4) za neposredno povezavo najmanj 12 diskovnih mest.

· Broadcom / LSI 9500-16i, 9600-16i ali Supermicro AOC-S3816L-L16iT oziroma enakovreden 16-kanalni HBA z 2 × SFF-8654 (SlimSAS x8) notranjima priključkoma
s povezovalnimi kabli: ustrezni pasivni razcepni kabli SFF-8654 (SlimSAS x8) → 2 × SFF-8087 (x4). Za neposredno povezavo najmanj 12 diskovnih mest morajo biti zagotovljeni najmanj 3 × SFF-8087 (x4) priključki na strani backplane.

Navedene izvedbe so podane kot primeri ustreznih kombinacij HBA krmilnika in povezovalnih kablov. Dopustna je tudi druga tehnično enakovredna izvedba, če HBA krmilnik in priloženi kabli skupaj izpolnjujejo vse zahtevane tehnične in funkcionalne zahteve ter omogočajo neposredno povezavo najmanj 12 diskovnih mest brez uporabe dodatnega SAS expanderja, RAID krmilnika ali aktivnega pretvornika.






4. Omrežna oprema


	4.a) Omrežno stikalo
	Količina: 1 kos

	Stikalo mora:
- biti namenjeno vgradnji v 19" komunikacijsko omaro (rack),
- biti višine največ 1U,
- biti upravljano (managed) Layer 2+ stikalo,
- imeti najmanj 24 × 10/100/1000Base-T RJ45 priključkov,
- imeti najmanj 4 × SFP+ priključke s podporo hitrostim 1 Gb/s in 10 Gb/s,
- podpirati VLAN (IEEE 802.1Q),
- podpirati dinamično dodeljevanje VLAN preko RADIUS avtentikacije,
- podpirati Link Aggregation (LACP),
- podpirati Spanning Tree Protocol (STP/RSTP),
- podpirati QoS,
- podpirati IEEE 802.1X avtentikacijo,
- podpirati IPv4 in IPv6,
- omogočati upravljanje preko spletnega vmesnika,
- omogočati lokalno upravljanje brez obvezne povezave v oblak,
- imeti preklopno kapaciteto najmanj 128 Gb/s,
- biti dobavljeno z vsemi potrebnimi nosilci za montažo v 19" komunikacijsko omaro.

Referenčni model: Aruba Instant On 1930 24G 4SFP+ ali enakovredno.




	4.b) Centralni krmilnik omrežne infrastrukture
	Količina: 1 kos

	Naprava mora:

- biti združljiva z obstoječimi dostopovnimi točkami TP-Link Omada v uporabi naročnika,
- omogočati upravljanje najmanj 30 dostopovnih točk (AP) TP-Link Omada,
- biti namenska strojna naprava za centralizirano upravljanje omrežne infrastrukture,
- omogočati lokalno upravljanje brez potrebe po namenskem strežniku ali osebnem računalniku,
- omogočati centralizirano upravljanje dostopovnih točk, stikal in usmerjevalnikov istega upravljavskega sistema,
- omogočati samodejno odkrivanje in prevzem upravljanja podprtih naprav,
- omogočati centralizirano posodabljanje programske opreme upravljanih naprav,
- omogočati izdelavo in obnovitev varnostnih kopij konfiguracije,
- omogočati upravljanje preko spletnega vmesnika,
- omogočati oddaljeno upravljanje preko proizvajalčeve oblačne storitve brez dodatnih licenčnih stroškov,
- podpirati upravljanje več lokacij (multi-site management),
- imeti najmanj 2 × 1 Gb/s Ethernet priključka,
- imeti najmanj 1 × USB 3.0 priključek,
- biti primerna za montažo v 19" komunikacijsko omaro.

Referenčni model: TP-Link Omada OC300 ali enakovredno.

Enakovredna rešitev je dopustna le, če zagotavlja popolno združljivost z obstoječimi dostopovnimi točkami TP-Link Omada in omogoča njihovo centralizirano upravljanje brez izgube funkcionalnosti.


Zahteve zelenega javnega naročanja
Ponujena oprema mora izpolnjevati zahteve in cilje veljavne Uredbe o zelenem javnem naročanju (ZeJN), ki se nanašajo na elektronsko pisarniško opremo.
Ponudnik mora na zahtevo naročnika predložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, certifikat, poročilo o preskusu oziroma drugo ustrezno dokazilo, iz katerega je razvidno izpolnjevanje zahtevanih okoljskih oziroma energetskih zahtev.

Reference ponudnika 
Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih dveh letih uspešno izvedel vsaj dve primerljivi naročili za dobavo računalniške opreme.
